Res (mm)

POT3 Plane5 corner - iter 1

0 50 100 150

-2 0 2

2005/03/09 11.45

res y (mm)^{Res (mm)} 0 200 400 600 800

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4

res u (mm)

Res (mm) 0 250 500 750 1000

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4

res u (mm)^{Res (mm)} -1 -0.5 0 0.5 1

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4

res v (mm)

Res (mm) 0 100 200 300 400

-2 -1 0 1 2

res v (mm)^{Res (mm)} 0 200 400

-2 -1 0 1 2

res y (mm)

POT3 Plane5 corner - iter 1

0 2 4 6

-40 -35 -30 -25 -20 -15

2005/03/09 11.45

res VS. x

pl=1

x (mm) res y (mm)

0 0.2 0.4 0.6 0.8

-30 -25 -20

res VS. (x+y)/sqrt(2.)

pl=2

v (mm) res u (mm)

-0.4

-0.2 0

-30 -25 -20

res VS. (x+y)/sqrt(2.)

pl=3

v (mm) res u (mm)

res VS. (x-y)/sqrt(2.)u (mm)

res v (mm)

-1.5 -1 -0.5 0

-20 -15 -10 -5 0 5

res VS. (x-y)/sqrt(2.)

pl=5

u (mm) res v (mm)

0 0.5 1

-40 -35 -30 -25 -20 -15

res VS. x

pl=6

x (mm) res y (mm)

POT3 Plane5 corner - iter 1

-2 0 2

-40 -35 -30 -25 -20 -15

2005/03/09 11.45

x (mm) res y (mm)

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4

-30 -25 -20

v (mm) res u (mm)

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4

-30 -25 -20

v (mm) res u (mm)

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4

-30 -25 -20

u (mm) res v (mm)

-2 -1 0 1 2

-20 -15 -10 -5 0 5

u (mm) res v (mm)

-2 -1 0 1 2

-40 -35 -30 -25 -20 -15

x (mm) res y (mm)

POT3 Plane5 corner - iter 1

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

-20 -17.5 -15 -12.5 -10 -7.5 -5 -2.5 0 2.5 5

36.20 / 19 A0 -0.6846

2005/03/09 11.45