10.05.01 CMS-BO F. R. Cavallo

Analisi dei dati del test beam 2000 (Lavoro in corso !!)

Sono stati presi dati con diversi valori di: θ, ϕ, B, vd (BTI), accettanza (BTI).

Run utilizzati finora (10000 eventi/run):

θ = 0 θ = 10o θ = 20o B=0 T Run 611 Run 608 Run 726 B=0.4 T Run 625 B=0.6 T Run 600 Run 691 B=0.8 T Run 736 Run 603 Run 692

Accettanza “standard”. vd = 0.0561 mm/ns.

Cerco di capire il comportamento delle camere e dei BTI al variare di θ e B.

Dai dati vengono prodotte ntuple (ORCA). Il programma di analisi legge le ntuple ed è in fortran (.. !)

Le beam chambers:

perfettamente funzionanti!

ma ...

non sincronizzate con le camere !

⇒ ... inutilizzabili!

Distribuzioni dei tempi di drift Uso il primo fronte (il secondo è 240 ns dopo ma ha un t0 meno netto)

⇒ t0 = 2765 ns ⇒ Il tempo di drift aumenta all’aumentare di B. Infatti:

All’aumentare di θ il meantimer acquista una coda

I tempi di drift aumentano con B (non con θ)

La risoluzione dipende da B e da θ

Dal fit del meantimer, run per run, ricavo T max e lo uso per la selezione degli hits.

Numero di layer con hits

• Da T max ricavo vd e trasformo i tempi in distanze.

• Dalla σ del meantimer stimo l’errore. • Nel fit considero tutti i tubi colpiti di ciascun layer e tutte le combinazioni Left/Right (eventi con nlayer > 2).

• Scelgo la traiettoria che ha il minimo χ2.

Posizione al centro del superlayer

14

Angolo di incidenza

La risoluzione peggiora con l’inclinazione e la media sembra spostarsi...

????

BTI Sincronizzazione

Con l’accettanza standard l’effetto non è così evidente, ma se guardiamo alla slot in cui cade l’Htrig:

19

20

Accettanza standard. Posizione:

Angolo:

Efficienza dei BTI e “purezza” degli eventi triggerati:

Si possono confrontare gli eventi con Htrig e gli eventi con χ2 < 1.5. e.g.: ϵ = N(Htrig & χ^2<1.5) N(χ2<1.5) (?) P = N(Htrig & χ^2<1.5) N(Htrig) (?) θ = 0 θ = 10o θ = 20o

B=0 ϵ = 81% ϵ = 63% ϵ = 66% P = 83% P = 82% P = 83%

B=0.4=0.6 T ϵ = 78% ϵ = 59% ϵ = 50% P = 83% P = 81% P = 81%

B=0.8 T ϵ = 76% ϵ = 53% ϵ = 40% P = 84% P = 80% P = 80%

Da fare:

QUASI TUTTO!!

ϵ e P con la sincronizzazione dei BTI (aumentare la statistica) Analizzare gli altri run (ϕ, vd(BT I), min. acceptance, ... ) Mi aspetto MOLTO feed back. GRAZIE!